(module Lumberg-1503 (layer F.Cu) (tedit 597A2BAE)
  (fp_text reference J2 (at 0.88 -4.46) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Jack_3.5mm_3pin (at 0 4.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 9.75 2.5) (end 9.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 3) (end -2.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 3) (end -0.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 3) (end 1 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 -3) (end 2.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 -3) (end -2.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.25 0.25) (end -4.25 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.25 0.25) (end -4.25 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.25 -3) (end 5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.25 0.75) (end 7.25 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.25 3) (end 5 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.25 3) (end 7.25 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.25 2.5) (end 9.75 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.75 0) (end 9.75 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.75 -2.5) (end 7.25 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole rect (at 3.75 -3) (size 2 2) (drill oval 1.3 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole rect (at 3.75 3) (size 2 2) (drill oval 1.3 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.75 -2.2) (size 2 1.5) (drill oval 1.3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole rect (at -3.75 2.2) (size 2 1.5) (drill oval 1.3 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0.25 -2.5) (size 1.05 1.05) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0.25 2.5) (size 1.05 1.05) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
)
