(module RGB-LED-LTST (layer F.Cu) (tedit 56D72C94)
  (fp_text reference REF** (at 2.25 0.5 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RGB-LED-LTST (at -1.3 0.65 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.45 -0.55) (end -0.15 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.45 -0.25) (end -0.45 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.45 -0.05) (end -0.45 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 -0.05) (end 1.3 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 0.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.85 0) (size 0.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 1.45) (size 0.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.85 1.45) (size 0.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
