(module RJ45_MagJack_Stewart (layer F.Cu) (tedit 568E870A)
  (tags RJ45)
  (fp_text reference REF** (at 5.715 6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RJ45_TRANSFO (at 5.715 3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 13.78 10.79) (end 13.78 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.78 -5) (end 13.78 -14.61) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.35 10.79) (end -2.35 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.35 -5) (end -2.35 -14.61) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.78 -14.61) (end 12.446 -14.61) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 -14.61) (end 7.366 -14.61) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.35 -14.61) (end -1.016 -14.61) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.35 10.79) (end 13.78 10.79) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad Hole thru_hole circle (at 11.43 0) (size 3.85064 3.85064) (drill 3.302) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad Hole thru_hole circle (at 0 0) (size 3.85064 3.85064) (drill 3.302) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.54 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.35 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.62 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 8.89 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 13.462 -3.048) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -2.032 -3.048) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad YK thru_hole circle (at 2.794 -13.716) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad GA thru_hole circle (at 8.636 -13.716) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad YA thru_hole circle (at 0.254 -13.716) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad GK thru_hole circle (at 11.176 -13.716) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 10.16 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
