(module ALPS-RK09L12B0 (layer F.Cu) (tedit 5978937F)
  (fp_text reference REF** (at 5.25 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ALPS-RK09L12B0 (at 4.75 -6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 7.5 -5.35) (end -2.25 -5.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.25 4.5) (end 12.5 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12 4.25) (end 12.25 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.75 4.5) (end 12 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.5 4.25) (end 11.75 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.25 4.5) (end 11.5 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11 4.25) (end 11.25 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.75 4.5) (end 11 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.5 4.25) (end 10.75 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.25 4.5) (end 10.5 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10 4.25) (end 10.25 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.75 4.5) (end 10 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.5 4.25) (end 9.75 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.25 4.5) (end 9.5 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9 4.25) (end 9.25 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.75 4.5) (end 9 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.5 4.25) (end 8.75 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 4.5) (end 8.5 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 4.25) (end 8.25 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.75 4.5) (end 8 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 4.25) (end 7.75 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.75 -4.5) (end 7.5 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.25 -4.5) (end 12.5 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12 -4.25) (end 12.25 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.75 -4.5) (end 12 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.5 -4.25) (end 11.75 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.25 -4.5) (end 11.5 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11 -4.25) (end 11.25 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.75 -4.5) (end 11 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.5 -4.25) (end 10.75 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.25 -4.5) (end 10.5 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10 -4.25) (end 10.25 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.75 -4.5) (end 10 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.5 -4.25) (end 9.75 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.25 -4.5) (end 9.5 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9 -4.25) (end 9.25 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.75 -4.5) (end 9 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.5 -4.25) (end 8.75 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 -4.5) (end 8.5 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 -4.25) (end 8.25 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 -4.5) (end 8 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.75 -4.5) (end 8 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.5 -4.25) (end 12.5 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 -5.35) (end 7.5 5.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 5.35) (end -2.25 5.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 -2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 2.5 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 2.5 -2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole rect (at -3.3 -4.75) (size 1.8 2.5) (drill oval 1.1 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole rect (at -3.3 4.75) (size 1.8 2.5) (drill oval 1.1 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
