(module Tactile_Switch (layer F.Cu) (tedit 56A7EE42)
  (fp_text reference SW1103 (at 0.1 8.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CKN9087CT-ND (at -8.2 7.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.4 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.1 -3.1) (end -3.1 -3.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.1 3.1) (end 3.1 -3.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.1 3.1) (end 3.1 3.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.1 -3.1) (end -3.1 3.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -3.975 -2.25) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 3.975 -2.25) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.975 2.25) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.975 2.25) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
