(module 3.5mm-stereo-audio-jack (layer F.Cu) (tedit 56D6FBD9)
  (fp_text reference REF** (at -2.25 -3.55 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 3.5mm-stereo-audio-jack (at -11.35 -8.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.1 -1.6) (end -3.1 -7.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.7 -7.7) (end -3.1 -7.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.7 -7.1) (end -11.7 -7.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.9 -7.1) (end -11.7 -7.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.35 -1.6) (end -3.1 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.9 -1.6) (end -7.45 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.6 -7.7) (end -14.5 -7.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.1 -7.1) (end -20.1 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.6 -7.1) (end -20.1 -7.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.6 -2.2) (end -20.1 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.6 -2.2) (end -17.6 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.7 -1.6) (end -17.6 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.7 -1.6) (end -16.7 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.5 -2.2) (end -16.7 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.6 -9.4) (end -17.6 0.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -14 -4.65) (end -5.2 -4.65) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.45 0.35) (end 2.15 0.35) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -14 -16) (end -14 9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 -23.15) (end -7 1.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.6 -7.7) (end -17.6 -7.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -14 -4.65) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -7 -4.65) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -15.2 -1) (size 2.4 2.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -13.2 -8.35) (size 2.4 2.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.9 -1.1) (size 2.9 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
