(module SMD_DIP_SWITCH (layer F.Cu) (tedit 5697EBEE)
  (fp_text reference REF** (at -4.75 -7.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SMD_DIP_SWITCH (at -0.05 1.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 7.1 -3.35) (end -7.1 -3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.1 3.35) (end 7.1 -3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.1 3.35) (end 7.1 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.1 -3.35) (end -7.1 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 10 smd rect (at -5.08 -4.3) (size 1.13 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.54 -4.3) (size 1.13 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 -4.3) (size 1.13 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.54 -4.3) (size 1.13 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 5.08 -4.3) (size 1.13 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -5.08 4.3) (size 1.13 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.54 4.3) (size 1.13 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 4.3) (size 1.13 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.54 4.3) (size 1.13 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 5.08 4.3) (size 1.13 2.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
