(module rpack4 (layer F.Cu) (tedit 584D7AA2)
  (fp_text reference REF** (at 0.3 -3.2 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value rpack4 (at 0 3.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.5 1.1) (end -0.5 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 1.4) (end 0.5 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.5 1.4) (end 0.5 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 -1.1) (end -0.5 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 -1.4) (end 0.5 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.5 -1.4) (end 0.5 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.9 -1.3) (end -0.9 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.497827 -0.751581 270) (size 0.4 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.497827 -0.251581 270) (size 0.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.497827 0.248419 270) (size 0.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.497827 0.748419 270) (size 0.4 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.502173 -0.751581 270) (size 0.4 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.502173 0.748419 270) (size 0.4 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.502173 0.248419 270) (size 0.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.502173 -0.251581 270) (size 0.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
