<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pinplan variation_name="ddr3_p0" megafunction_name="altera_mem_if_ddr3_hard_phy_core" specifies="all_ports">
   <global>
      <pin name="global_reset_n" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="soft_reset_n" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_soft_reset_req" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_reset_n" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_reset_export_n" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="ctl_reset_n" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_half_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="ctl_clk" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_clk" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_reset_n" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="scc_clk" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="scc_reset_n" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[15..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_address[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_write" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[31..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[20]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[21]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[22]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[23]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[24]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[25]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[26]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[27]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[28]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[29]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[30]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_writedata[31]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_read" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[31..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[1]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[2]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[3]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[4]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[5]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[6]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[7]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[8]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[9]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[10]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[11]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[12]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[13]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[14]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[15]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[16]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[17]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[18]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[19]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[20]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[21]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[22]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[23]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[24]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[25]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[26]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[27]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[28]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[29]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[30]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_readdata[31]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="avl_waitrequest" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="dll_clk" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[19..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_addr[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_ba[2..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_ba[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_ba[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_ba[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_cke[1..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_cke[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_cke[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_cs_n[1..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_cs_n[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_cs_n[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_ras_n[0..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_ras_n[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_we_n[0..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_we_n[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_cas_n[0..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_cas_n[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rst_n[0..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rst_n[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_odt[1..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_odt[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_odt[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dqs_burst[4..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dqs_burst[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dqs_burst[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dqs_burst[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dqs_burst[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dqs_burst[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata_valid[4..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata_valid[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata_valid[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata_valid[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata_valid[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata_valid[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[79..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[20]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[21]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[22]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[23]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[24]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[25]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[26]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[27]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[28]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[29]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[30]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[31]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[32]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[33]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[34]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[35]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[36]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[37]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[38]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[39]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[40]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[41]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[42]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[43]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[44]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[45]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[46]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[47]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[48]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[49]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[50]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[51]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[52]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[53]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[54]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[55]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[56]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[57]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[58]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[59]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[60]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[61]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[62]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[63]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[64]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[65]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[66]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[67]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[68]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[69]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[70]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[71]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[72]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[73]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[74]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[75]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[76]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[77]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[78]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_wdata[79]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[9..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_dm[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[79..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[1]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[2]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[3]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[4]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[5]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[6]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[7]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[8]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[9]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[10]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[11]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[12]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[13]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[14]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[15]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[16]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[17]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[18]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[19]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[20]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[21]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[22]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[23]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[24]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[25]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[26]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[27]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[28]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[29]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[30]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[31]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[32]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[33]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[34]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[35]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[36]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[37]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[38]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[39]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[40]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[41]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[42]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[43]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[44]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[45]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[46]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[47]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[48]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[49]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[50]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[51]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[52]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[53]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[54]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[55]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[56]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[57]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[58]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[59]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[60]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[61]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[62]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[63]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[64]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[65]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[66]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[67]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[68]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[69]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[70]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[71]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[72]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[73]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[74]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[75]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[76]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[77]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[78]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata[79]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en[4..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en_full[4..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en_full[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en_full[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en_full[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en_full[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_en_full[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_valid[0..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rdata_valid[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_wlat[3..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_wlat[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_wlat[1]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_wlat[2]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_wlat[3]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rlat[4..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rlat[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rlat[1]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rlat[2]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rlat[3]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_rlat[4]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_cal_success" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_cal_fail" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="scc_data[0..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_data[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dqs_ena[1..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dqs_ena[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dqs_ena[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dqs_io_ena[1..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dqs_io_ena[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dqs_io_ena[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[15..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dq_ena[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dm_ena[1..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dm_ena[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_dm_ena[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="capture_strobe_tracking[1..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="capture_strobe_tracking[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="capture_strobe_tracking[1]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="scc_upd[0..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="scc_upd[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_addlat[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_addlat[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_addlat[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_addlat[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_addlat[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_addlat[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_addlat[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_addlat[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_addlat[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_bankaddrwidth[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_bankaddrwidth[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_bankaddrwidth[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_bankaddrwidth[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_bankaddrwidth[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_bankaddrwidth[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_bankaddrwidth[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_bankaddrwidth[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_bankaddrwidth[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_caswrlat[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_caswrlat[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_caswrlat[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_caswrlat[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_caswrlat[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_caswrlat[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_caswrlat[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_caswrlat[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_caswrlat[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_coladdrwidth[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_coladdrwidth[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_coladdrwidth[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_coladdrwidth[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_coladdrwidth[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_coladdrwidth[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_coladdrwidth[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_coladdrwidth[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_coladdrwidth[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_csaddrwidth[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_csaddrwidth[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_csaddrwidth[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_csaddrwidth[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_csaddrwidth[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_csaddrwidth[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_csaddrwidth[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_csaddrwidth[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_csaddrwidth[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_devicewidth[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_devicewidth[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_devicewidth[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_devicewidth[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_devicewidth[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_devicewidth[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_devicewidth[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_devicewidth[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_devicewidth[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[23..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[20]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[21]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[22]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_dramconfig[23]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_interfacewidth[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_interfacewidth[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_interfacewidth[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_interfacewidth[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_interfacewidth[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_interfacewidth[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_interfacewidth[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_interfacewidth[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_interfacewidth[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_rowaddrwidth[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_rowaddrwidth[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_rowaddrwidth[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_rowaddrwidth[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_rowaddrwidth[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_rowaddrwidth[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_rowaddrwidth[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_rowaddrwidth[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_rowaddrwidth[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tcl[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tcl[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tcl[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tcl[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tcl[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tcl[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tcl[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tcl[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tcl[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tmrd[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tmrd[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tmrd[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tmrd[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tmrd[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tmrd[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tmrd[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tmrd[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_tmrd[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[15..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trefi[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trfc[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trfc[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trfc[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trfc[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trfc[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trfc[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trfc[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trfc[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_trfc[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_twr[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_twr[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_twr[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_twr[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_twr[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_twr[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_twr[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_twr[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="cfg_twr[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[63..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[20]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[21]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[22]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[23]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[24]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[25]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[26]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[27]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[28]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[29]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[30]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[31]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[32]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[33]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[34]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[35]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[36]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[37]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[38]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[39]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[40]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[41]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[42]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[43]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[44]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[45]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[46]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[47]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[48]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[49]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[50]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[51]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[52]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[53]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[54]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[55]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[56]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[57]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[58]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[59]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[60]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[61]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[62]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intaddrdout[63]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[11..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intbadout[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcasndout[3..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcasndout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcasndout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcasndout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcasndout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckdout[3..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckdout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckdout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckdout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckdout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckedout[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckedout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckedout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckedout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckedout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckedout[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckedout[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckedout[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckedout[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckndout[3..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckndout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckndout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckndout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intckndout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcsndout[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcsndout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcsndout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcsndout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcsndout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcsndout[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcsndout[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcsndout[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intcsndout[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[19..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdmdout[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[179..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[1]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[2]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[3]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[4]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[5]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[6]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[7]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[8]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[9]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[10]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[11]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[12]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[13]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[14]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[15]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[16]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[17]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[18]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[19]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[20]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[21]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[22]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[23]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[24]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[25]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[26]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[27]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[28]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[29]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[30]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[31]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[32]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[33]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[34]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[35]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[36]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[37]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[38]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[39]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[40]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[41]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[42]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[43]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[44]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[45]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[46]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[47]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[48]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[49]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[50]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[51]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[52]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[53]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[54]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[55]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[56]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[57]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[58]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[59]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[60]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[61]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[62]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[63]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[64]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[65]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[66]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[67]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[68]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[69]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[70]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[71]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[72]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[73]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[74]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[75]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[76]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[77]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[78]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[79]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[80]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[81]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[82]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[83]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[84]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[85]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[86]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[87]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[88]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[89]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[90]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[91]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[92]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[93]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[94]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[95]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[96]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[97]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[98]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[99]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[100]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[101]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[102]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[103]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[104]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[105]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[106]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[107]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[108]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[109]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[110]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[111]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[112]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[113]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[114]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[115]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[116]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[117]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[118]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[119]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[120]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[121]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[122]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[123]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[124]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[125]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[126]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[127]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[128]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[129]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[130]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[131]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[132]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[133]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[134]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[135]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[136]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[137]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[138]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[139]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[140]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[141]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[142]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[143]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[144]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[145]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[146]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[147]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[148]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[149]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[150]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[151]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[152]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[153]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[154]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[155]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[156]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[157]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[158]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[159]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[160]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[161]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[162]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[163]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[164]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[165]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[166]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[167]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[168]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[169]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[170]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[171]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[172]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[173]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[174]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[175]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[176]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[177]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[178]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdin[179]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[179..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[20]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[21]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[22]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[23]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[24]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[25]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[26]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[27]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[28]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[29]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[30]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[31]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[32]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[33]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[34]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[35]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[36]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[37]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[38]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[39]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[40]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[41]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[42]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[43]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[44]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[45]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[46]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[47]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[48]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[49]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[50]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[51]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[52]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[53]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[54]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[55]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[56]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[57]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[58]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[59]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[60]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[61]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[62]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[63]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[64]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[65]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[66]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[67]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[68]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[69]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[70]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[71]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[72]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[73]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[74]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[75]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[76]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[77]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[78]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[79]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[80]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[81]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[82]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[83]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[84]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[85]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[86]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[87]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[88]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[89]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[90]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[91]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[92]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[93]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[94]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[95]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[96]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[97]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[98]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[99]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[100]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[101]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[102]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[103]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[104]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[105]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[106]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[107]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[108]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[109]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[110]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[111]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[112]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[113]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[114]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[115]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[116]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[117]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[118]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[119]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[120]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[121]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[122]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[123]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[124]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[125]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[126]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[127]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[128]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[129]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[130]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[131]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[132]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[133]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[134]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[135]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[136]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[137]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[138]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[139]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[140]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[141]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[142]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[143]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[144]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[145]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[146]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[147]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[148]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[149]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[150]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[151]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[152]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[153]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[154]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[155]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[156]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[157]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[158]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[159]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[160]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[161]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[162]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[163]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[164]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[165]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[166]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[167]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[168]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[169]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[170]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[171]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[172]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[173]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[174]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[175]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[176]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[177]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[178]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqdout[179]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[89..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[20]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[21]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[22]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[23]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[24]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[25]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[26]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[27]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[28]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[29]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[30]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[31]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[32]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[33]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[34]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[35]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[36]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[37]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[38]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[39]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[40]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[41]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[42]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[43]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[44]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[45]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[46]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[47]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[48]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[49]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[50]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[51]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[52]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[53]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[54]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[55]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[56]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[57]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[58]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[59]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[60]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[61]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[62]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[63]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[64]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[65]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[66]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[67]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[68]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[69]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[70]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[71]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[72]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[73]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[74]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[75]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[76]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[77]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[78]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[79]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[80]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[81]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[82]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[83]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[84]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[85]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[86]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[87]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[88]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqoe[89]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[19..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsbdout[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[9..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsboe[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[19..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsdout[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[9..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicdqsena[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicfiforeset[4..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicfiforeset[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicfiforeset[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicfiforeset[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicfiforeset[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicfiforeset[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[9..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincrdataen[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[9..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicincwrptr[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[9..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicoct[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicrdatavalid[4..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicrdatavalid[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicrdatavalid[1]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicrdatavalid[2]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicrdatavalid[3]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicrdatavalid[4]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[24..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[20]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[21]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[22]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[23]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqslogicreadlatency[24]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[9..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intdqsoe[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intodtdout[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intodtdout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intodtdout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intodtdout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intodtdout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intodtdout[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intodtdout[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intodtdout[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intodtdout[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intrasndout[3..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intrasndout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intrasndout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intrasndout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intrasndout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intresetndout[3..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intresetndout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intresetndout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intresetndout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intresetndout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intwendout[3..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intwendout[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intwendout[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intwendout[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intwendout[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="io_intafirlat[4..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intafirlat[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intafirlat[1]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intafirlat[2]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intafirlat[3]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intafirlat[4]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intafiwlat[3..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intafiwlat[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intafiwlat[1]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intafiwlat[2]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intafiwlat[3]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="afi_mem_clk_disable[0..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_mem_clk_disable[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="pll_mem_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="pll_write_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="pll_locked" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="pll_write_clk_pre_phy_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="pll_addr_cmd_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="pll_avl_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="pll_config_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="pll_mem_phy_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="afi_phy_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="pll_avl_phy_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="dll_pll_locked" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="dll_delayctrl[6..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="dll_delayctrl[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="dll_delayctrl[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="dll_delayctrl[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="dll_delayctrl[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="dll_delayctrl[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="dll_delayctrl[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="dll_delayctrl[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[15..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="seriesterminationcontrol[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[15..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="parallelterminationcontrol[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="mem_a[12..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[1]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[2]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[3]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[4]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[5]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[6]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[7]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[8]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[9]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[10]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[11]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_a[12]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_ba[2..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_ba[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_ba[1]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_ba[2]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_ck[0..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_ck[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_ck_n[0..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_ck_n[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_cke[0..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_cke[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_cs_n[0..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_cs_n[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_dm[1..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_dm[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_dm[1]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_ras_n[0..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_ras_n[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_cas_n[0..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_cas_n[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_we_n[0..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_we_n[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_reset_n" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[15..0]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[0]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[1]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[2]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[3]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[4]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[5]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[6]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[7]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[8]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[9]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[10]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[11]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[12]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[13]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[14]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dq[15]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dqs[1..0]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dqs[0]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dqs[1]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dqs_n[1..0]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dqs_n[0]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_dqs_n[1]" direction="bidir" scope="external" />
      <pin name="mem_odt[0..0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="mem_odt[0]" direction="output" scope="external" />
      <pin name="csr_clk" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_reset_n" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_write_req" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_read_req" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_waitrequest" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_addr[7..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_addr[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_addr[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_addr[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_addr[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_addr[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_addr[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_addr[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_addr[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_be[3..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_be[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_be[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_be[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_be[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[31..0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[0]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[1]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[2]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[3]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[4]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[5]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[6]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[7]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[8]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[9]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[10]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[11]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[12]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[13]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[14]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[15]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[16]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[17]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[18]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[19]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[20]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[21]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[22]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[23]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[24]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[25]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[26]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[27]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[28]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[29]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[30]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_wdata[31]" direction="input" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[31..0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[0]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[1]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[2]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[3]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[4]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[5]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[6]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[7]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[8]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[9]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[10]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[11]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[12]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[13]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[14]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[15]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[16]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[17]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[18]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[19]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[20]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[21]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[22]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[23]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[24]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[25]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[26]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[27]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[28]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[29]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[30]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata[31]" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="csr_rdata_valid" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intaficalfail" direction="output" scope="internal" />
      <pin name="io_intaficalsuccess" direction="output" scope="internal" />
   </global>
</pinplan>
