(module THT_DIP_SWITCH_4 (layer F.Cu) (tedit 5697EE02)
  (fp_text reference REF** (at -3 -6.05) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value THT_DIP_SWITCH_4 (at 0.3 0.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.2 4.2) (end -4.4 5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.2 -5) (end -5.2 -5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.2 5) (end 5.2 -5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.2 5) (end 5.2 5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.2 -5) (end -5.2 5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
