(module SIL7-reduced (layer F.Cu) (tedit 59B578F8)
  (fp_text reference U2 (at -1.27 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SIM2-XXXXD (at 3.81 -5.08) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 10.8 -1.4) (end 10.8 5.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.7 -1.4) (end 10.8 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.7 5.7) (end 10.8 5.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.7 5.7) (end -8.7 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
