(module SuperSOT-6 (layer F.Cu) (tedit 56D82062)
  (descr http://akizukidenshi.com/download/ds/fairchild/supersot_dim.pdf)
  (tags "SuperSOT-6 SMD SSOT")
  (fp_text reference REF** (at 3.7 -1.2 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SuperSOT-6 (at 5 -3.6 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1 -2.1) (end -0.5 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.9 -2.1) (end 2.4 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.9 -0.5) (end 2.4 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -0.5) (end -0.5 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -0.7 -0.8) (end -0.6 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1 -0.5) (end -1 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.9 -2.1) (end 2.9 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.9 0) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.9 -2.6) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.95 -2.6) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 -2.6) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
